高压旋喷桩水泥采购补充通知
各供应商：
本项目所采购的普通硅酸盐水泥，氯离子含量应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175）及相关国家标准的规定。
 采购人将在签订合同后对成交供应商所供水泥进行氯含量检测，检测由具备资质的第三方机构进行。

 检测不合格的，采购人有权解除合同，并追究成交供应商违约责任；检测合格的，双方继续履行合同。

本补充通知作为采购文件的组成部分，原发出的采购文件等与本次补充通知文件内容不一致的以本次补充通知文件为准。
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