关于2026年徐圩建设钢管储备采购项目的
澄清说明

2026年徐圩建设钢管储备采购项目竞争性谈判文件将作以下调整：
1.第六章报价清单备注中补充管道材质。本次采购的钢管材质为Q235B，清单内各规格钢管均按Q235B控制。
2.第六章报价清单第1项补充DN500钢管壁厚。报价清单第1项“3PE内外防腐钢管 DN500”壁厚明确为“10mm”。
3.第五章任务书技术参数中第（4）条“《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(B/T 9711-2017(D1020、D1420大口径钢管按 SY/T 5037-2018 或GB/T 9711-2017执行)。”调整为“《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015，钢管的原材料、生产制造、试验检测、验收等按GB/T 3091-2015及现行有效的国家规范、标准执行。”
[bookmark: _GoBack]4.本项目开标截止日期由“2026年10月28日14:30”延期至“2026年10月30日14:30”。
特此说明，请悉知。

2026年10月26日
                              连云港徐圩建设工程有限公司
